Tous les schémas pour UTS

# Vers la page d'accueil Tous les schémas pour UTS (mise à jour du 20/02/2014)

1 - Les circuits imprimés pour UTS
Pour imprimer les circuits imprimés, j'utilise une échelle fixée à 33,333 %.
Il est possible que certains logiciels d'impression prennent en compte une conversion pouces/millimètres. Dans ce cas le facteur d'échelle peut être de 2,54/3 = 84,666 ou 169,3333.
Les plans des circuits imprimés sont à 600 dpi, mais le logiciel de création à indiqué 200 dpi dans les fichiers.
Pour télécharger ces schémas en une seule opération cliquer ici : <DOCUMENTATION d'UTS V3>
Avec indications des dimensions de la bordure externe :
68,6 x 44,4 mm. (Carte d'amélioration des sorties Leds)
180,3 x 111,5 mm. (Carte principale du PIC)
74,8 x 80,0 mm (Commande des aiguillages)
109,0 x 49,5 mm (Alimentation des leds)
52 x 35,5 mm (Répartiteur des sorties)
42,0 x 61,0 mm (Alimentation des voies)
89,0 x 24,0 mm (Entrées matricées)
71,0 x 21,5 mm (Entrées analogiques)
73,0 x 38,5 mm (Alimentation à découpage +5 volts)
180,5 x 112 mm (Carte secondaire, 40 entrées sorties)
47,5 x 64,5 mm (Carte servo-moteurs)
28,0 x 43,0 mm (Répartition des entrées)
143,0 x 73,0 mm
29,5 x 25,5 mm unitaire (Barrière infra-rouge)
191,0 x 80 mm
124,5 x 138,5 mm
2 - Les schémas pour UTS
Pour télécharger ces schémas en une seule opération cliquer ici : <DOCUMENTATION d'UTS V3>
Liens sur autres documents :
04_uts_sch_lm2575t_5v_1amp.pdf
05_uts_sch_td62783_(uln2803_en_pnp).pdf
10_manuel_uts_v2.0.doc
11_manuel_uts_v2.0.pdf
12_uts_v2.0.zip