UTS Divers et Jouefmatic"

# Vers la page d'accueil PAGE HO - JOUEFMATIC - TCO à CLOUS (mise à jour au 09/10/2017)

#

Page technique sur le train autre qu'UTS
<<<--------------------------------- Mise à jour au 09/10/2017 ---------------------------------------->>>
Hors UTS, cette page me permet d'exposer différents travaux en HO, à coté d'UTS, pour des montages divers sur les wagons, locomotives, les TCO...
Divers montages et schémas pour le train électrique.
Ajout d'un montage pour commander une série d'aiguillages en mode semi-automatique, en version validée.
Le TCO à clous
Construction d'un TCO avec des clous en laiton, aussi bien pratique qu'économique pour commander les aiguillages et même les accessoires.
On peut commuter des signaux ou couper l'alimentation des voies de garage. Exemple de câblage d'une boucle de retournement.
Documentation associée au format pdf : Télécharger TCO à clous
Nouvelle version améliorée du montage avec circuit imprimé et composants cms. Toutes les explications pour construire un TCO économique à clous.
Documentation associée au format pdf : TCO à clous (Suite V2 à cms) et les Fichiers à télécharger ici (typon)
Une extension du réseau, très rapide à monter

Dans une maison de campagne, le temps est compté pour installer une extension du réseau.

En deux semaines, j'ai pu ajouter cette extension de 20 aiguillages, en préparant la conception dans la résidence principale.
La partie ajoutée étant éloignée du bord du réseau, les panneaux amovibles et légers sont très pratiques pour éviter de se faire mal au dos
C'est sur des plaques de polystyrène extrudé rainuré de 3 cm d'épaisseur.
Télécharger la documentation au format pdf : Extension du réseau rapide à réaliser
Une alimentation 24 Volts continu sous 10 Ampères pour accessoires
Construction d'une alimentation puissante, avec des postes distants d'alimentation basse tension, permettant de limiter le courant dans les fils,
Une protection adaptée est installée chaque niveau de tension.
Documentation associée : Télécharger alimentation 24V - 240Watts
Un wagon sonore pour train vapeur
Construction d'un module électronique à embarquer dans un wagon pour reproduire le son d'une locomotive vapeur, en fonction de la vitesse.
Ce schéma est prévu à l'origine pour le Jouefmatic, mais fonctionnera sur du digital en adaptant la partie alimentation 12 volts.
Avec un wagon Piko et une 241 Jouef, on a deux Tchuff par tour de roue de la locomotive.
Documentation associée : Télécharger Montage wagon sonore
Le compteur de vitesse embarqué
Réalisation d'un wagon transmettant sa vitesse vers le pupitre. On a la vitesse exact du train en temps réel d'affiché sur le pupitre.
Documentation associée : Télécharger Montage wagon avec compteur de vitesse embarqué
Le compteur de vitesse précis entre deux barrières infrarouge
Réalisation d'un banc de test pouvant être très précis, avec le train qui passe entre deux barrières infrarouge.
Documentation associée : Télécharger Banc de test de vitesse
Une animation à led pour manège Faller
Construction d'un montage d'animation lumineuse pour fête foraine, avec 6 led rvb + une led blanche simulant un stroboscope.
Pas de schéma de montage, mais un schéma de principe simple et les sources du programme pour PIC 16F628A à 4 Mhz.
Vidéo du jeux de lumière (clic-droit enregistrer) Documentation associée : Télécharger animation led pour manège
Le disjoncteur électronique pour JOUEFMATIC
Ce montage est destiné à protéger un transformateur puissant de type torique, pour limiter la duré de court-circuit et pouvoir aussi régler le courant depuis le pupitre.
Peut être aussi utilisé pour n'importe quelle application utilisant un transformateur entre 20 et 24 volts alternatif.
Documentation associée : Télécharger Typon disjoncteur électronique et Télécharger Notice disjoncteur électronique
Il y a aussi un autre schéma pour limiter le courant en sortie d'un transformateur.
On peut limiter le courant à 10Amp, pour ne pas abimer les rails en cas de court-circuit.
Schéma uniquement.
Un testeur JOUEFMATIC
Un testeur performant et autonome pour la maintenance des émetteurs et récepteurs JouefMatic.
Documentation associée : Télécharger Montage testeur JouefMatic
Divers montages pour JOUEFMATIC
Divers schémas utilisables avec le JouefMatic.
Maintenance du JOUEFMATIC
Le système JouefMatic76 accuse maintenant son âge et mérite une révision.
J'ai du comme beaucoup de matériel électronique de cette période, faire une maintenance préventive, surtout qu'un émetteur donnait des signes de faiblesse.
Dans les émetteurs JouefMatic76, il faut remplacer les 2 condensateurs chimiques (C1 et C2):
22 µF 35 Volts minimum de type axial. (Une tension de service de 40 ou 50 volts est aussi possible, voir même conseillée)
Dans le coupleur JouefMatic76, il faut remplacer les 3 condensateurs chimiques :
(C5) Un de 22 µF 35 Volts minimum de type axial. (Une tension de service de 40 ou 50 volts est aussi possible, voir même conseillée)
(C1 et C?) Deux de 470 µF 35 Volts minimum de type axial. (Une tension de service de 40 ou 50 volts est aussi possible, voir même conseillée)
Tous ces condensateurs sont polarisés, attention au sens de montage. Aucun réglage n'est à reprendre après ce remplacement.
Remonter les émetteurs et vérifier le débattement du potentiomètre de vitesse et en suite alimenter le tout..
Si la led ne s'allume plus, elle à surement grillée (elle sert de fusible). La remplacer par une led 3 mm classique.
Pour dépanner un récepteur Jouefmatic à transistor :
Vérifier que les fils fins soudés sur le circuit imprimé ne sont pas coupés. Ils servent de fusible.
Remplacer les transistors par un BC556B + un BD237 (pour tenir à 65V 2A) ou mieux, un D44H11 si il y a de la place.
Ajouter aux bornes de la locomotive 3 résistances de 560 ohms en série et à coté une résistance de 240 ohms + 100 nF/50V en série pour stabiliser le récepteur.
Les bobines grillées se rembobinent avec du fil émaillé.
Dans le cas ou la bobine du coupleur Jouefmatic a grillé lors d'un court-circuit, il est possible de la remplacer par une self torique.
On trouve aussi cette self dans la commande des lampes halogène de puissance (gradateur) HS.
Il faut ajouter à cette self un circuit secondaire de quelques spires pour alimenter le réseau ferré.
Le mieux pour déterminer le nombre de spire est d'avoir un oscilloscope pour avoir 2 volts crête à crête en sortie.
Le primaire alimenté par le coupleur a environ 2,6 fois plus de spires que le secondaire qui alimente les trains. Le secondaire est en fil émaillé de 1 mm de diamètre.
En cas de panne sur le coupleur Jouefmatic, on peut remplacer les transistors par : 2N1711 + 2N2905 + TIP31C + TIP32C.
Remplacer les condensateurs chimiques d'origine en cas de doute : 2 x 470 µF 35V + 22µF 25V.
La grosse résistance qui grille, fait 27 Ohms / 3 Watts.
Si la bobine a grillée, la remplacer par une self d'antiparasitage pour triac.
Le circuit secondaire est constitué de gros fils. Le primaire en fil fin contient 2,7 fois plus de spires que le secondaire.
La résistance R1 (de 6,8 à 15 K Ohms suivant le modèle) est remplacée par une résistance de 4,7Kohms + un potentiomètre de 10 K Ohms.
Cela permet de jouer sur le gain du coupleur et d'améliorer la réception.
Ne pas forcer sur le gain, sinon il y aura des interférences entre canaux. (Nominal = 2 volts HF crête à crête en sortie).
Ce montage chauffe beaucoup et si il reste dans le boitier d'origine faire des aérations
La vidéo embarquée avec retransmission HF
Sur Ebay.fr, on trouve maintenant des caméras (600TVL ou 700TVL), des émetteurs/récepteurs HF (RX6788 et TX6729) et des moniteurs 7 pouces TFT LCD à des prix intéressants.
Pour les coûts, c'est : Moniteur 7" = 30 euro, Alimentation 12 volts / 1 Amp = 15 euro, RX+TX = 15 euro, Caméra 600TVL = 10 euro, Module DC/DC = 1 euro.
Soit 70 euros, écran couleur compris.
Il est assez difficile de trouver les caractéristiques exactes des caméras proposées à la vente. Le même modèle, peut être vendu avec des caractéristiques différentes d'un site à l'autre.
Le bon coté des choses, c'est que tout va en se miniaturisant et les prix ne cessent de baisser.
Si vous voulez voir toutes les photos, tout ce matériel vient de Ebay.fr en cochant la case (o) "Dans le monde entier". Dans PayPal, autoriser le paiement en devises.
Certaines photos ci-dessous proviennent de site de vente de Ebay.fr.
J'ai fait un premier essais avec une caméra un peu grosse et un second avec une caméra plus petite.
Le schéma est pour le Jouefmatic, pour le DCC il faut redresser la tension des rails avec 4 diodes Shottky, puis utiliser un mini convertisseur DC/DC pour faire du 5 volts.
Sur ce module DC/DC, j'ai dessoudé le potentiomètre ajustable, pour le remplacer par une résistance fixe, pour éviter de dérégler le +5 volts.
Il y a un interrupteur pour mettre en marche la caméra + l'émetteur HF.
Vidéo de moyenne qualité réalisée en filmant le moniteur avec un APN : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SE5TNAdDNCg
Fiabilisation du pont tournant Jouef
Depuis le temps que mont tournant Jouef était à l'abandon, j'ai décidé de lui redonner une certaine jeunesse.
Ce pont tournant monté avec la commande d'origine et alimentant les voies avec les lamelles du pont n'était en pratique pas utilisable.
Les faux contacts étant rédhibitoires.
J'ai remplacé la commande Jouef par un module de commande manuelle de rotation du pont, à vitesse progressive.
Ce module est commandé par un potentiomètre à zéro central, permettant rapidement d'ajuster facilement et précisément le pont en face des voies de sorties.
Un second module sélectionne la voie de garage à alimenter.
Les particularités du montage sont :
- L'inversion automatique du sens d'alimentation du pont central.
- la possibilité d'avoir des voies d'entrée/sortie de différentes polarités.
- le sélecteur d'alimentation des voies a été construit pour 3x6 = 18 voies, mais c'est extensible.
- clignotement d'une led quand le pont tourne.
- prévu pour du JouefMatic, une commande analogique classique ou DCC.
- adaptable en N, car il n'y a pas d'électronique embarquée sur le pont.
Télécharger la notice de fabrication.
Télécharger le programme assembleur sur 12F675 et le .hex.
Commande semi-automatique d'une série d'aiguillages (Mise à jour au 09/10/2017)
Voici un montage pour commander une série d'aiguillages ou de relais, en sélectionnant un nombre entre 00 et 99.
Vu le grand nombre d'aiguillages à commander depuis le TCO, plutôt que de commander les aiguillages unitairement, j'ai choisis d'installer un module d'émission d'ordre sur le TCO et un module de réception.
Il est possible d'ajouter un second module de commande d'aiguillage près des voies de garage des locomotives.
La commande des voies de garages est simplifiée, car il suffit de sélectionner le numéro de garage et d'appuyer sur le bouton pour que les aiguillages soient bien positionnés.
Seulement deux fils sont à câbler entre le TCO et le module récepteur. Montages à base de PIC 16F628A.
Télécharger la notice complète.
Vidéo de la commande en marche (clic-droit enregistrer) La voie sélectionnée s'éclaire.
Télécharger tout de dossier de fabrication.